**TEMPOMIX lavatório M3/4"**

Temporização ~7 seg

Referência: **796210**

Info Prescrição

Comando para TEMPOMIX lavatório, ~7seg.

Para divisória de 220 mm máx.